**Nem guide til batteristyring med din MOD-XH (BP) inverter**

I denne vejledning vil vi vise, hvordan du kan opsætte din hybridinverter (MOD-serien) til at oplade dit batteri fra elnettet i et specifikt tidsrum. Dette er særligt relevant med henblik på at minimere udgifterne til elektricitet, især her om vinteren, hvor solpanelerne ikke producerer tilstrækkelig strøm til at lade batteriet op.

Formålet er at opnå en billig opladning af dit batteri og derefter anvende batterikapaciteten i perioder med højere elektricitetspriser.

Koden til disse indstillinger ændrer sig hver dag og er altid growatt efterfulgt af dags dato bagfra. Den 13/12-2023 er koden for eksempel growatt20231213.

**Del 1 – PC-versionen**

1. Login via: <https://server.growatt.com/login>.
2. Navigér ned på forsiden og find din inverter under “*My Photovoltaic Devices*” og tryk på *Setting*. Se her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, linje/række, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

1. Herefter åbnes et dialogvindue, hvor der skal scrolles en smule ned. Her kan vælges mellem 3 forskellige indstillinger.
2. For at få dit batteri til at lade, skal du indstille en Time Slot til ***Battery First***, herefter vælge et klokkeslæt og vælge *Enable*. Se for eksempel her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

1. Husk at *Grid Charging* skal stå til *Enable*, ellers lader den ikke med strøm fra nettet. Dette undersøges i den øverste menu som hedder *EMS*, se her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, software, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

1. Husk at indtaste koden nederst og tryk på *Yes* inden vinduet lukkes.

**Del 2 – Mobil-versionen (ShinePhone)**

1. Åbn appen og login. Herefter vil forsiden åbnes, hvor du skal trykke på *Plant*, se her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

1. Herefter trykker du på dit *Plant* og scroller ned til *My device list*. Her vælger du din inverter med tilhørende datalogger. Se her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Webside, Website

Automatisk genereret beskrivelse

1. Der kommer nu en menu fra i bunden, som hedder *Control*. Her skal du trykke:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, software, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

1. Nu kommer der en række muligheder frem. Undersøg først, om *AC charge* står til *Enable,* ellers kan systemet ikke lade fra nettet. Herefter skal du scrolle ned til *Time of Use Setting* og vælge denne.
2. Herefter åbnes et vindue, hvor du kan indstille 9 forskellige tidsperioder. Du kan indstille en af disse til ***Battery First*** og samtidig indstille en periode for opladningen. Husk at vælge *Enable*. Se her:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

1. I dette eksempel har vi sat vores batteri til at lade fra 10:30-11:30. Værdierne *Charging Power, Stop Charging, Discharging Power og Stop Discharging* anbefaler vi blot står som ovenstående.
2. Færdiggør ved at trykke *Done* øverst i højre hjørne.